---------------------------------------

                               31.10.95

                   CONVERTER

                         programmed by

                        Leslie of TIGHT

                        

---------------------------------------



   Właśnie czytasz dokumentację progra-

mu,  który służy  do konwersji sampli w

formacie Amigi, czyli takich, które uży

wane są przez wszelkiego rodzaju amigo-

wskie trackery. Program ten powstał  do

potrzeb własnych, ale...



Program przyjmuje pliki o rozszerzeniu

*.SAM. Wystarczy posiadać stację z moż-

liwością czytania dysków z PC i kumpla

który posiada moduły oraz stary ale do

bry  player:  Module  Player. Programik

ten oprócz odtwarzania modułów oferuje

również  możliwość odsłuchu  poszczegó-

lnych sampli jak również zgrania ich na

dysk z domyślnym rozszerzeniem .SAM.

Możemy  równierz skorzystać z dysków  z

instrumentami  do amigowskich trackerów

i przekopiować je na PC a potem na Ata-

ri.



To właściwie był opis skąd wziąć pliki.

Teraz o samym programie.



Obsługa jest bajecznie prosta. Podświe-

tleniem  przemieszczamy  się za  pomocą

klawiszy  kursora.  Dodatkowo do każdej

podświetlonej funkcji wyświetlana  jest

podpowiedź. Teraz co i jak.



---------------------------------------

1. Source - aktywna dopiero  po wywoła-

   niu funkcji DIR.  Używając  klawiszy

   kursora góra, dół, możemy wybrać po-

   żądany plik i zatwierdzić go  klawi-

   szem RETURN.  Pliki przewijane są  w

   kółko.



2. Target - aktywna dopiero  po wywoła-

   niu funkcji Conv. Wpisujemy za pomo-

   cą klawiatury nazwę pliku i  zatwie-

   rdzamy klawiszem RETURN. Jeśli  pod-

   czas wpisywania, nazwa osiągnie dłu-

   gość 8-miu znaków,  to zostanie  ona

   automatycznie  zaakceptowana i  pro-

   gram przystąpi do zapisu pliku.

   Podczas wpisywania nazwy, działa kla

   wisz DEL.



       Uwaga! Program nagrywa sample  z

   nagłówkami DOSu. Adres ustawiony je-

   st na sztywno na $4000. Plik taki mo

   żna bezpośrednio załadować do MPT.



3. Freq - wciśnięcie  RETURN   powoduje

   przełączenie częstotliwości pomiędzy

   7.5 a 15 kHz.



4. Dir - odczytuje katalog dysku do lo-

   kalnego bufora, do którego potem mo-

   żemy się odwoływać, bez konieczności

   ponownego używania tej funkcji (chy-

   ba że zmieniamy dysk). Uwaga!!!

   Polecenie DIR czyta katalog stacji o

   numerze widocznym w oknie SOURCE D#:



5. Drive - naciskanie  RETURN  powoduje

   zmianę numeru stacji źródłowej. Jeś-

   li przy naciśnięciu RETURN wciśnięty

   był dodatkowo klawisz SHIFT, to wte-

   dy zmieniany  jest numer stacji  dla

   pliku źródłowego.



6. Quit - to chyba wiemy. Wyjście  jest

   także możliwe w każdej chwili  przez

   bardzo użyteczny klawisz ESC.



---------------------------------------



Drugi, również pożyteczny programik słu

ży do odsłuchu sampli. Odczytuje on sa-

mple zarówno z nagłówkami, jak i bez na

główków. Obsługa podobna do poprzednika



Wydaję mi się, że dokładny opis jest ra

czej zbędny. Wyjście do DOSu przez kla-

wisz ESC.



Jeśli przez "przypadek" wywołasz funkc-

cję Sample, to można z niej wyjść przez

ESC bez ładowania sampla.



Myślę, że to wszystko, co można by napi

sać o obu programach. Miłej pracy życzy

potencjalnym posiadaczom

                        LESLIE of TIGHT



Jeśli chciałbyś skontaktować się ze mną

to  możesz  przysłać list  lub dysk  na

adres:         Grzegorz Żyła

          Politechnika Częstochowska

             Dom studenta nr 5

           ul. Dekabrystów 26/30

            42-200 Częstochowa

               pok. 930

lub wysłać list pocztą elektroniczną na

adres:

---------------------------------------

       leslie@matinf.pcz.czest.pl

---------------------------------------





