                                        

            APC packer v 1.1            

                                        



autor:Mariusz Kropiwnicki (GUMISOFT LTD)





 Garść informacji na temat produktu:



1.Packer kompresuje dane algorytmem

  znacznikowym.

2.Packer obejmuje obszar:

             $0400-$06ff

             $0a00-$cfff

             $d800-$ffff

3.Do poprawnej pracy program wymaga

  256k pamięci (320k też ujdzie) w

  standardzie TOMS'a.

4.Niewątpliwą zaletą programu jest to

  że kompresowane pliki mogą być bardzo

  długie.Linker  jest w stanie

  przetrawic skompresowane dane o

  długości ponad 60 kilo(gramów)!

  Oczywiści aż tak długiego pliku

  i tak nie da się wczytać żadnym

  loaderem, ale to już nie mój problem.

5.Packer rozpoznaje dubla (informacja

  dla idiotów - miałem na myśli double

  denisity)

7.Packer nie znosi ŻADNYCH przyśpiesza-

  czek  do stacji dysków(Oh no more TOMS)

8.Program ukończono 13.11.93

9.Wszelką krytykę, uwagi, pomysły,

  prezenty(materiały wybuchowe odsyłam

  do nadawcy), środki płatnicze oraz

  inną korespondencję wysyłać pod adres:



               Mariusz Kropiwnicki

                ul. Olsztyńska 5m8

                15-870 Białystok

----------------------------------------



PS. 256k w standardzie TOMS'a można

 rozpoznać po tym że dostęp do

 dodatkowych banków pamięci uzyskasz

 po wpisaniu do PORTB wartości:



 83,87,8b,8f,a3,a7,ab,af,c3,c7,cb,cf



 (wszystkie podane szesnastkowo).

 Każda wartość podłancza inny bank.

 Prostsza metoda to wrzucić

 TOMS COPIER v 2.0 (powinien wyświetlić

 bufor równy 248kb).



