 Opis programu TMDMAKE.COM

 -------------------------



 Autor: Jager/DIAL /na życzenie moje/

 Tekst: Zenon/DIAL



 - przygotować dyskietkę w gęstości po-

   jedyńczej



 - nagrać programy które mają być umie-

   szczone w ROM  stacji  (dla  systemu

   TMD)



 - nagrać na  dysk  Chaos  Loader  (nie

   jest to konieczne gdyż  w  programie

   jest on już zainstalowany i zostanie

   dodany automatycznie - Jager).



 - uruchomić program  TMDMAKE.COM  spod

   DOS'a



 - z  przygotowanej  dyskietki  wczytać

   dane w/g komunikatów



 - powstanie xx plików

   Jeżeli mają służyć do  programowania

   EPROM 27256 to powstaną dwa.

   Dla EPROM 27512  należy  przygotować

   drugą dyskietkę z danymi i powtorzyć

   operację tworzenia plików wynikowych

   dla EPROM.  W takim wypadku powstaną

   cztery pliki (16k każdy)



   Uwaga1! Program automatycznie nadaje

           nazwy plikom DANExx.EPR



   Uwaga2! ROM stacji (EPROM) nie  jest

           z gumy! Patrz  opis  TMD.ROM

           a dowiesz się  jak dużo może

           być  zajętych  sektorów   na

           dyskietce by wszystko  "gra-

           ło" i pasowało.



 Zapytania kierować na adres w stopce.



                             Zenon/DIAL

